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ОГЛАВЛЕНИЕ
6ВВЕДЕНИЕ


7ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


10РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»


10а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)


11б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе


12в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе


12г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию


14РАЗДЕЛ 2 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»


14а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии


14б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии


15в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе


25г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения


25д) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения


27РАЗДЕЛ 3 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»


27а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей


29б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения


30РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»


30а) описание сценариев развития теплоснабжения


30б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения


31РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»


31а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения


31б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии


31в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения


31г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных


31д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно


31е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии


31ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации


32з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения


32и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей


33к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива


34РАЗДЕЛ 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»


34а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)


34б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку


34в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения


34г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных


34д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей


35РАЗДЕЛ 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»


35а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


35б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения


36РАЗДЕЛ 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»


36а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе


43б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии


43в) виды топлива (в случае, если топливом является электричество, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения


43г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе


43д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа


44РАЗДЕЛ 9 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»


44а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе


44б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе


46в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе


46г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе


46д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям


47е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации


48РАЗДЕЛ 10 «РЕШЕНИЕ ОБ ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)»


48а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)


48б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


48в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией


49г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


49д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения


51РАЗДЕЛ 11 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»


52РАЗДЕЛ 12 «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»


53РАЗДЕЛ 13 «СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»


53а) Перечень  возможных  сценариев  развития  аварий  в  системах теплоснабжения


53б) Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения Ольгинского муниципального округа с моделированием гидравлических режимов работы систем


56РАЗДЕЛ 14 «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ»


57РАЗДЕЛ 15 «СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»


57а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии


57б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии


57в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


57г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения


57д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии


58е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Ольгинского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения


58ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


59РАЗДЕЛ 16 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»


73РАЗДЕЛ 17 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»




ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие систем теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения. 

Проект схемы состоит из двух основных разделов: 

· утверждаемая часть;

· обосновывающие материалы. 

Разработка схемы теплоснабжения проведена в соответствии со следующими документами:

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (с изменениями на 26 февраля 2024 года) «О теплоснабжении»;

· Постановление правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 10 января 2023 года);

· Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения;

· Приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения»;
· Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями на 20 декабря 2022 года);
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (с изменениями на 13 июня 2023 года);

· «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями на 25 декабря 2023 года);
· РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;
· СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП 11-35-76;
· СП 124 133302012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с изменением № 1);
· СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНИП 23-01-99;
· ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
· ГОСТ 30732-2020 «Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия»;
· Генеральный план Ольгинского муниципального округа Приморского края.

Схема теплоснабжения Ольгинского муниципального округа разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Ольгинский муниципальный округ расположен на побережье Японского моря на северо-востоке Приморского края. Территория округа имеет вытянутую вдоль берега конфигурацию. Естественными границами являются берега моря, горный хребет Сихотэ-Алинь и его отроги. Общая протяженность границ – 457 км, в том числе морская – 145 км, сухопутная – 307 км. Ольгинский муниципальный округ относится к местности, приравненной к округам Крайнего Севера.

Ольгинский муниципальный округ является одним из самых удаленных округов Приморского края, расстояние от центра до ближайшего крупного населенного пункта г. Дальнегорска 148 км. Связь осуществляется морским, воздушным и сухопутными путями. Расстояние от бухты Ольга до Владивостока морским путем 241 миля (446 км), автомобильной трассой до ближайшей железнодорожной станции «Варфоломеевка» - 270 км, до окружного центра 538 км, воздушная трасса Ольга-Владивосток-300 км. 

Ольгинский муниципальный округ (окружной центр - поселок Ольга расположен на берегу залива Ольга) образован 4 января 1926 года. Площадь района составляет 6500 кв. км. Численность населения муниципального округа на 01.01.24 г. составила 7,709 тыс. чел. или 0,6 % от численности населения Приморского края в целом, плотность населения на 01. 01. 2024 года составила 1,3 человек на 1 км2. 

На территории округа расположено 19 населенных пунктов. Более трети населения муниципального округа сконцентрировано в административном центре округа – п. Ольге. В последнее время происходит сокращение демографического потенциала, как всего Приморского края, так и Ольгинского муниципального округа. Тенденция убыли населения, проживающего на территории округа, в основном связана со значительным увеличением показателей миграции. Ольгинский муниципальный округ занимает 6 место в Приморском крае по территории и 32 место по численности населения.

Муниципальный округ граничит с Лазовским, Кавалеровским, Чугуевским муниципальными р округами Приморского края. Наиболее тесные хозяйственные связи с Кавалеровским округом, который обеспечивает загрузку порта Ольга лесными грузами от лесозаготовителей своего округа.

Ольгинский муниципальный округ лежит в зоне отрогов хребта Сихотэ-Алинь и представляет гористую, глубокоизрезанную местность. Преобладающим рельефом являются сопки с крутыми склонами. Горные отроги главного хребта доходят до берега моря и обрываются скалистыми берегами. Абсолютные отметки отдельных высот достигают 1200-1600 метров. Крутизна склонов в среднем 25-30 градусов. 

Населенные пункты расположены по долинам рек. При этом долины изолированы друг от друга отрогами горного хребта Сихотэ-Алинь.

Климат в округе муссонный (умеренно теплый и избыточно влажный). Климат прибрежной зоны несколько отличается от горной, отдаленной от моря части округа. Агроклиматические условия в округе не совсем благоприятны для развития сельского хозяйства. Кроме того, на используемые для сельского хозяйства долины рек (пойма) и увалы падает незначительная часть территории района. Сельскохозяйственные угодья, находящиеся в поймах рек подвержены наводнениям.

Гидрографическая сеть округа развита хорошо. Главные реки округа, долины которых составляют обжитую часть округа: Милоградовка, Маргаритовка, Аввакумовка берут начало от водораздела хребта Сихотэ-Алинь, текут в направлении с севера-запада на юго-восток и впадают в Японское море, являются водоемами высшей категории по нересту рыбы лососевых пород. Пойма нижнего течения рек частично заболочена, что определяет определённые сложности в использовании их для целей водоснабжения. Кроме того, на территории округа использование поверхностных вод возможно только при условии строительства водохранилищ. Ни реки, ни озера не имеют судоходного значения.
Основные виды экономической деятельности - сельское хозяйство, деревопереработка-заготовка.
Характеристика процесса теплоснабжения

Существующая система теплоснабжения Ольгинского муниципального округа Приморского края включает в себя: 

1 Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А;
2 Котельная п. Ракушка;
3 Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная). Заменена в 2025 году, установлена угольная котельная АМК 3000;
4 Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка;
5 Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка;
6 Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга;
7 Центральная котельная, п. Ольга;
8 Котельная СШ с. Пермское;
9 Автоматизированная модульная котельная с. Михайловка;
10 Котельная СОШ с. Маргаритово;
11 Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов;
12 Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов;
13 Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов.

Котельные отапливают объекты социальной сферы, население и прочие потребители.
Во время эксплуатации тепловых сетей выполняются следующие мероприятия: 

· поддерживается в исправном состоянии все оборудование, строительные и другие конструкции тепловых сетей, проводя своевременно их осмотр и ремонт; 

· выявляется и восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие; 

· своевременно удаляется воздух из теплопроводов через воздушников, не допускается присос воздуха в тепловые сети, поддерживая постоянно необходимое избыточное давление во всех точках сети и системах теплопотребления; 

· принимаются меры к предупреждению, локализации и ликвидации аварий и инцидентов в работе тепловой сети. 

Основным потребителем тепловой энергии является население. 

Основным показателем работы теплоснабжающего предприятия является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются показатель количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании. Оценку потребностей в замене сетей теплоснабжения определяет величина целевого показателя надёжности предоставления услуг. 

РАЗДЕЛ 1 «ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
В соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» определены расчетные периоды (этапы) Схемы теплоснабжения Ольгинского муниципального округа:

– первая очередь (1 этап) – 2023-2028 гг.;

– расчетный срок (2 этап) – 2029-2035 гг.
а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В муниципальном образовании Ольгинский муниципальный округ на расчетный период с 2023 по 2035 г. Не планируется строительство новых жилых и административных зданий.
Сохранение существующей застройки и объем жилищного фонда, подлежащий сносу, будет уточняться в последующем при разработке проекта планировки территории с учетом технического состояния жилищного фонда.

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории Ольгинского муниципального округа является Схема территориального планирования и генерального плана Ольгинского муниципального округа.
Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение, в связи с этим инвестиционной привлекательности населенного пункта.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

· уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

· ликвидация ветхого и аварийного фонда;

· наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство; 

· создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы поселения, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

· активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

· поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

· поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

· повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Для размещения объектов нового строительства потребуется территория. Территория освободится при намеченном сносе существующего ветхого жилья и уплотнении существующей жилой застройки. Остальной объем нового жилищного строительства должен разместиться на свободных территориях.
Строительство централизованных источников теплоснабжения на территории Ольгинского муниципального округа не планируется. Весь жилой фонд будет снабжаться теплом от индивидуальных источников. Для теплоснабжения жилых домов предусматривается применение котлов и печей, работающих на твердом топливе.

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Приросты тепловой нагрузки на основные периоды схемы представлены в таблице 1.1, суммарная присоединенная нагрузка – в таблице 1.2.

Таблица 1.1
Прирост и убыль тепловой нагрузки

	№ п/п
	Территория застройки/наименование объекта (участка) нового строительства
	Приросты тепловой нагрузки, Гкал/ч

	
	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Прирост тепловой нагрузки
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1
	Жилищный фонд
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Объекты социального и культурно-бытового назначения
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.2
Перспективные тепловые нагрузки

	№ п/п
	Наименование теплоисточника
	Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	2
	Котельная п. Ракушка
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687

	3
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)*
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172

	4
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632

	5
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151

	6
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	7
	Центральная котельная, п. Ольга
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42

	8
	Котельная СШ с. Пермское
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106

	9
	Автоматизированная модульная котельная
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	10
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	11
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124

	12
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203

	13
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092


* В 2025 году установлена угольная котельная АМК 3000 вместо Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная).
в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

По объектам, расположенным в производственных зонах, прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отсутствует.
г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

	Наименование
	Наименование показателя
	Рассматриваемый период, год

	
	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А 
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Ракушка
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Наименование
	Наименование показателя
	Рассматриваемый период, год

	
	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Центральная котельная, п. Ольга
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная СШ с. Пермское
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Автоматизированная модульная котельная
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная СОШ с. Маргаритово
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092

	
	Площадь зоны действия источника тепловой энергии, км2
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/км2
	-
	-
	-
	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 2 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованным теплоснабжением от котельных обеспечен жилой фонд, объекты общественно-делового назначения Ольгинского муниципального округа.
Зоны обслуживания представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Зоны обслуживание источников тепла

	Наименование котельной
	Потребители
	Нагрузка, Гкал/ч

	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	с. Веселый Яр
	0,132

	Котельная п. Ракушка
	п. Ракушка
	0,687

	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)*
	п. Тимофеевка
	1,172

	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	п. Тимофеевка
	0,632

	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	с. Серафимовка
	0,151

	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	п. Ольга
	0,181

	Центральная котельная, п. Ольга
	п. Ольга
	2,42

	Котельная СШ с. Пермское
	с. Пермское
	0,106

	Автоматизированная модульная котельная
	с. Михайловка
	0,051

	Котельная СОШ с. Маргаритово
	с. Маргаритово
	0,08

	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	п. Моряк-Рыболов
	0,124

	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	п. Моряк-Рыболов
	0,203

	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	п. Моряк-Рыболов
	0,092


* В 2025 году установлена угольная котельная АМК 3000 вместо Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная).
б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующих потребителей.

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.

В случае реализации планов по газификации Ольгинского муниципального округа децентрализованное отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки необходимо предусмотреть от индивидуальных котлов на газообразном топливе.
в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии Ольгинского муниципального округа представлены в таблицах 2.2-2.14.
Таблица 2.2

Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для Центральной котельной с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89
	0,89

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	отопление, Гкал/ч
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	отопление, Гкал/ч
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,758
	0,758
	0,758
	0,758
	0,758
	0,758

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,758
	0,758
	0,758
	0,758
	0,758
	0,758

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17


Таблица 2.3
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной п. Ракушка, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08
	3,08

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687

	отопление, Гкал/ч
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687

	отопление, Гкал/ч
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687
	0,687

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	2,393
	2,393
	2,393
	2,393
	2,393
	2,393

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	2,393
	2,393
	2,393
	2,393
	2,393
	2,393

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	3
	3
	3
	3
	3
	3


Таблица 2.4
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной №1 п. Тимофеевка (центральная), Гкал/ч*
	Наименование показателя
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172

	отопление, Гкал/ч
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172


	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172

	отопление, Гкал/ч
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172
	1,172

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	2,928
	2,928
	2,928
	2,928
	2,928
	2,928

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	2,928
	2,928
	2,928
	2,928
	2,928
	2,928

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8


* В 2025 году установлена угольная котельная АМК 3000 вместо Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная).
Таблица 2.5
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для автоматизированной модульной котельной №2 п. Тимофеевка, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56
	1,56

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632

	отопление, Гкал/ч
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632

	отопление, Гкал/ч
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632
	0,632

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,928
	0,928
	0,928
	0,928
	0,928
	0,928

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,928
	0,928
	0,928
	0,928
	0,928
	0,928

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04
	1,04


Таблица 2.6
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для автоматизированной модульной котельной с. Серафимовка, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151

	отопление, Гкал/ч
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151

	отопление, Гкал/ч
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151
	0,151

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26


Таблица 2.7
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для автоматизированной модульной котельной, ЦРБ п. Ольга, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52
	0,52

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	отопление, Гкал/ч
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	отопление, Гкал/ч
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26


Таблица 2.8
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для центральной котельной, п. Ольга, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42

	отопление, Гкал/ч
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42

	отопление, Гкал/ч
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42
	2,42

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78
	3,78

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4


Таблица 2.9
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной СШ с. Пермское, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106

	отопление, Гкал/ч
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106

	отопление, Гкал/ч
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106
	0,106

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138
	0,138


Таблица 2.10
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для автоматизированной модульной котельной, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	отопление, Гкал/ч
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	отопление, Гкал/ч
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051
	0,051

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189
	0,189

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12


Таблица 2.11
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной СОШ с. Маргаритово, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	отопление, Гкал/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	отопление, Гкал/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09


Таблица 2.12
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для котельной амбулатории п. Моряк-Рыболов, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664
	0,664

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124

	отопление, Гкал/ч
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124

	отопление, Гкал/ч
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124
	0,124

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54
	0,54

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26


Таблица 2.13
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для автоматизированной модульной котельной, №1 п. Моряк-Рыболов, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688
	0,688

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203

	отопление, Гкал/ч
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203

	отопление, Гкал/ч
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203
	0,203

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,485
	0,485
	0,485
	0,485
	0,485
	0,485

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,485
	0,485
	0,485
	0,485
	0,485
	0,485

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344
	0,344


Таблица 2.14
Баланс тепловой мощности и тепловой энергии для автоматизированной модульной котельной, №2 п. Моряк-Рыболов, Гкал/ч

	Наименование показателя
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092

	отопление, Гкал/ч
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе:
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092

	отопление, Гкал/ч
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092

	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148
	0,148

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12


г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений либо в границах поселения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Ольгинского муниципального округа, отсутствует. 
д) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно определению «зоны действия системы теплоснабжения» (данному в Постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) и «радиуса эффективного теплоснабжения» (приведенного в Федеральном законе от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении») если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения – это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии».

Радиусы эффективного теплоснабжения теплоисточников определены для всех рассматриваемых пятилетних периодов с учетом приростов тепловой нагрузки и расширения зон действия источников тепловой энергии. Результаты расчетов приведены в таблице 2.15.

Таблица 2.15
Эффективный радиус теплоснабжения источников
	Источник тепловой энергии
	Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч
	Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей, Гкал/ч
	Векторное расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии, км
	Эффективный радиус теплоснабжения, км

	
	
	
	
	2023 г.
	2029 г.
	2035 г.

	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	0,97
	0,132
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная п. Ракушка
	3,44
	0,687
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	4,2
	1,172
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	1,56
	0,632
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	0,52
	0,151
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	0,52
	0,181
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Центральная котельная, п. Ольга
	6,8
	2,42
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная СШ с. Пермское
	0,276
	0,106
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная модульная котельная
	0,24
	0,051
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная СОШ с. Маргаритово
	0,22
	0,08
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	0,69
	0,124
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	0,688
	0,203
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	0,24
	0,092
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


РАЗДЕЛ 3 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ»
а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Подпиткой тепловых сетей восполняются потери теплоносителя:

· с утечками в тепловых сетях при транспорте тепла и абонентских установках потребителей;

· при заполнении и дренаже трубопроводов тепловых сетей во время технологических испытаниях и ремонтах на тепловых сетях.

В качестве исходной воды для подпитки теплосети на котельных используется вода из водопровода или артезианских скважин. Перед подпиткой тепловой сети исходная вода должна пройти через систему химводоочистки в ВПУ.
Годовой расход теплоносителя котельными не представлен. Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Годовой расход теплоносителя за 2023 год

	Наименование котельной
	Объем воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, тыс. м3

	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	4,762

	Котельная п. Ракушка
	34,173

	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	35,624

	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	9,39

	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	1,115

	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	1,947

	Центральная котельная, п. Ольга
	146,285

	Котельная СШ с. Пермское
	0,232

	Автоматизированная модульная котельная
	0,969

	Котельная СОШ с. Маргаритово
	н/д 

	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	1,34

	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	8,84

	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	0,256


Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружных тепловой сети, м3;

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

- объем воды на собственные нужды котельной, м3;

- объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;

- объем воды на горячее теплоснабжение, м3;

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды котельной.

Объем воды для наполнения трубопроводов тепловых сетей, м3, вычисляется в зависимости от их площади сечения и протяженности по формуле:

Vсети=∑vdildi

где 

vdi - удельный объем воды в трубопроводе i-го диаметра протяженностью 1, м3/м;

ldi - протяженность участка тепловой сети i-го диаметра, м;

n - количество участков сети;

Объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы отопления объекта (здания)

Vот=vот*Qот

где

vот – удельный объем воды (справочная величина vот =30 м3/Гкал/ч);

Qот - максимальный тепловой поток на отопление здания (расчетно- нормативная величина), Гкал/ч.

Объем воды на подпитку системы теплоснабжения

закрытая система

Vподп =0,0025•V,

где

V - объем воды в трубопроводах т/сети и системе отопления, м3.

открытая система

Vподп =0,0025•V+Gгвс,

где

Gгвс - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3.

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.16 «Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: 

в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; 

в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

Таблица 3.2

Баланс производительности водоподготовительных установок

	№
	Наименование котельной
	Подпитка тепловой сети, м3/час
	Заполнение системы отопления потребителей, тыс. м3

	1
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	н/д
	4,762

	2
	Котельная п. Ракушка
	н/д
	34,173

	3
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	н/д
	35,624

	4
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	н/д
	9,39

	5
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	н/д
	1,115

	6
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	н/д
	1,947

	7
	Центральная котельная, п. Ольга
	н/д
	146,285

	8
	Котельная СШ с. Пермское
	н/д
	0,232

	9
	Автоматизированная модульная котельная
	н/д
	0,969

	10
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	н/д
	н/д 

	11
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	н/д
	1,34

	12
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	н/д
	8,84

	13
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	н/д
	0,256


б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Информация по существующим и перспективным балансам производительности водоподготовительных установок представлена в таблице 3.1-3.2.

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды допускается в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» производить подпитку «сырой» водой. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
а) описание сценариев развития теплоснабжения
В мастер-плане схемы теплоснабжения Ольгинского муниципального округа года были сформированы два основных варианта:

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для ремонта и замены существующих сетей.
Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 (изменения от 01.08.2018) и заложенный план развития в исходной схеме теплоснабжения Ольгинского муниципального округа. 

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает строительство новых теплоисточников теплоснабжения взамен существующих котельных и переключение всех абонентов на новые котельные.

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения
Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Ольгинского муниципального округа предлагает сравнительно малые капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Ольгинского муниципального округа предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости. Учитывая малый объем выработки тепловой энергии и длительный срок окупаемости, данный вариант развития на территории Ольгинского муниципального округа экономически не целесообразен.

В качестве приоритетного варианта перспективного развития выбран вариант 1.   
РАЗДЕЛ 5 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях с. Чугуевка, не предусматривается.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии отсутствуют.
в) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия не предусматриваются.

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории Ольгинского муниципального округа источники тепловой энергии, совместно работающие на единую тепловую сеть, отсутствуют.

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На территории Ольгинского муниципального округа меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, отсутствуют.
е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельной на территории Ольгинского муниципального округа в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

В системе теплоснабжения Ольгинского муниципального округа источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не применяются.

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график 80/60ºС, 85/65ºС, 75/65ºС и 80/65ºС, параметры по давлению остаются неизменными. Температурные графики котельных представлены в обосновывающих материалах.
Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается.
и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

В таблице 5.1 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Таблица 5.1
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч

	1
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	0,97
	0,97

	2
	Котельная п. Ракушка
	3,44
	3,44

	3
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)*
	4,2
	4,2

	4
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	1,56
	1,56

	5
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	0,52
	0,52

	6
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	0,52
	0,52

	7
	Центральная котельная, п. Ольга
	6,8
	6,8

	8
	Котельная СШ с. Пермское
	0,276
	0,276

	9
	Автоматизированная модульная котельная
	0,24
	0,24

	10
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	0,22
	0,22

	11
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	0,69
	0,69

	12
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	0,688
	0,688

	13
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	0,24
	0,24

	14
	Центральная угольная котельная АМК 3000 п. Тимофеевка
	2,58
	2,58


* В 2025 году установлена угольная котельная АМК 3000 вместо Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная).
к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматривается.
РАЗДЕЛ 6 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»
а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство или реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком тепловой мощности в зоны с дефицитом тепловой мощности, не предусматривается.

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия по данному пункту на территории Ольгинского муниципального округа не предусматриваются.
в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена.
г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, отсутствуют.
д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

На основании проведенных расчетов надежности схемой рекомендуется строительство новых участков и реконструкция существующих с целью повышения надежности теплоснабжения потребителей. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей не представлены.
РАЗДЕЛ 7 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»
а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Ольгинского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Ольгинского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 8 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ»
а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

На территории Ольгинского муниципального округа функционируют 13 котельных. На котельных основным топливом является уголь, мазут. Доля установленной мощности котельных, работающих на угле, составляет 90 %. Доля установленной мощности котельных, работающих на мазуте, составляет 10 %. 
В 2025 году установлена угольная котельная АМК 3000 (2,58 Гкал/ч) вместо Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная), данные будут добавлены при последующей актуализации.
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии представлены в таблицах 8.1-8.6.
Таблица 8.1

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), Гкал
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии, Гкал

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2035

	1
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	уголь
	620,708
	620,708
	620,708
	620,708
	620,708
	620,708

	2
	Котельная п. Ракушка
	уголь
	3 271,62
	3 271,62
	3 271,62
	3 271,62
	3 271,62
	3 271,62

	3
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	мазут
	4 033,19
	4 033,19
	4 033,19
	4 033,19
	4 033,19
	4 033,19

	4
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	уголь
	1 981,54
	1 981,54
	1 981,54
	1 981,54
	1 981,54
	1 981,54

	5
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	уголь
	491,835
	491,835
	491,835
	491,835
	491,835
	491,835

	6
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	уголь
	607,958
	607,958
	607,958
	607,958
	607,958
	607,958

	7
	Центральная котельная, п. Ольга
	мазут
	9 342,67
	9 342,67
	9 342,67
	9 342,67
	9 342,67
	9 342,67

	8
	Котельная СШ с. Пермское
	уголь
	342,507
	342,507
	342,507
	342,507
	342,507
	342,507

	9
	Автоматизированная модульная котельная
	уголь
	230,84
	230,84
	230,84
	230,84
	230,84
	230,84

	10
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	уголь
	326,469
	326,469
	326,469
	326,469
	326,469
	326,469

	11
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	уголь
	531,131
	531,131
	531,131
	531,131
	531,131
	531,131

	12
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	уголь
	1 010,26
	1 010,26
	1 010,26
	1 010,26
	1 010,26
	1 010,26

	13
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	уголь
	151,187
	151,187
	151,187
	151,187
	151,187
	151,187

	Итого
	
	22941,909
	22941,909
	22941,909
	22941,909
	22941,909
	22941,909


Таблица 8.2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), кг условного топлива/Гкал
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2035

	1
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	уголь
	230
	230
	230
	230
	230
	230

	2
	Котельная п. Ракушка
	уголь
	240
	240
	240
	240
	240
	240

	3
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	мазут
	180
	180
	180
	180
	180
	180

	4
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	уголь
	210
	210
	210
	210
	210
	210

	5
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	уголь
	210
	210
	210
	210
	210
	210

	6
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	уголь
	210
	210
	210
	210
	210
	210

	7
	Центральная котельная, п. Ольга
	мазут
	163
	163
	163
	163
	163
	163

	8
	Котельная СШ с. Пермское
	уголь
	238
	238
	238
	238
	238
	238

	9
	Автоматизированная модульная котельная
	уголь
	210
	210
	210
	210
	210
	210

	10
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	уголь
	283
	283
	283
	283
	283
	283

	11
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	уголь
	280
	280
	280
	280
	280
	280

	12
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	уголь
	210
	210
	210
	210
	210
	210

	13
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	уголь
	210
	210
	210
	210
	210
	210


Таблица 8.3

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход условного топлива, тонн условного топлива

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2035

	1
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	уголь
	142,762
	142,762
	142,762
	142,762
	142,762
	142,762

	2
	Котельная п. Ракушка
	уголь
	785,188
	785,188
	785,188
	785,188
	785,188
	785,188

	3
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	мазут
	725,975
	725,975
	725,975
	725,975
	725,975
	725,975

	4
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	уголь
	416,123
	416,123
	416,123
	416,123
	416,123
	416,123

	5
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	уголь
	103,29
	103,29
	103,29
	103,29
	103,29
	103,29

	6
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	уголь
	127,669
	127,669
	127,669
	127,669
	127,669
	127,669

	7
	Центральная котельная, п. Ольга
	мазут
	1 520,99
	1 520,99
	1 520,99
	1 520,99
	1 520,99
	1 520,99

	8
	Котельная СШ с. Пермское
	уголь
	81,515
	81,515
	81,515
	81,515
	81,515
	81,515

	9
	Автоматизированная модульная котельная
	уголь
	48,474
	48,474
	48,474
	48,474
	48,474
	48,474

	10
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	уголь
	92,513
	92,513
	92,513
	92,513
	92,513
	92,513

	11
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	уголь
	148,943
	148,943
	148,943
	148,943
	148,943
	148,943

	12
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	уголь
	212,149
	212,149
	212,149
	212,149
	212,149
	212,149

	13
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	уголь
	31,748
	31,748
	31,748
	31,748
	31,748
	31,748

	Итого
	
	4437,335
	4437,335
	4437,335
	4437,335
	4437,335
	4437,335


Таблица 8.4

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), т
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход натурального топлива

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2035

	1
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	уголь
	237,46
	237,46
	237,46
	237,46
	237,46
	237,46

	2
	Котельная п. Ракушка
	уголь
	1 309,96
	1 309,96
	1 309,96
	1 309,96
	1 309,96
	1 309,96

	3
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	мазут
	526,068
	526,068
	526,068
	526,068
	526,068
	526,068

	4
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	уголь
	584,243
	584,243
	584,243
	584,243
	584,243
	584,243

	5
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	уголь
	145,06
	145,06
	145,06
	145,06
	145,06
	145,06

	6
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	уголь
	179,97
	179,97
	179,97
	179,97
	179,97
	179,97

	7
	Центральная котельная, п. Ольга
	мазут
	1 102,16
	1 102,16
	1 102,16
	1 102,16
	1 102,16
	1 102,16

	8
	Котельная СШ с. Пермское
	уголь
	134,37
	134,37
	134,37
	134,37
	134,37
	134,37

	9
	Автоматизированная модульная котельная
	уголь
	67,755
	67,755
	67,755
	67,755
	67,755
	67,755

	10
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	уголь
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89
	155,89

	11
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	уголь
	246,97
	246,97
	246,97
	246,97
	246,97
	246,97

	12
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	уголь
	298,165
	298,165
	298,165
	298,165
	298,165
	298,165

	13
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	уголь
	44,45
	44,45
	44,45
	44,45
	44,45
	44,45

	Итого
	
	5032,525
	5032,525
	5032,525
	5032,525
	5032,525
	5032,525


Таблица 8.5

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (зимний период), м3

	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2035

	1
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Котельная п. Ракушка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	мазут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	5
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	6
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	7
	Центральная котельная, п. Ольга
	мазут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	Котельная СШ с. Пермское
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Автоматизированная модульная котельная
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	13
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Итого
	
	-
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 8.6

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии (летний период), м3
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2035

	1
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Котельная п. Ракушка
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	мазут
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Центральная котельная, п. Ольга
	мазут
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Котельная СШ с. Пермское
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Автоматизированная модульная котельная
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	уголь
	0
	0
	0
	0
	0
	0


б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для котельных является уголь кроме Котельной №1 п. Тимофеевка (центральная) и Центральной котельной п. Ольга.  

в) виды топлива (в случае, если топливом является электричество, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным видом топлива для котельных является – уголь, мазут.

В 2025 году установлена угольная котельная АМК 3000 (2,58 Гкал/ч) вместо Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная) на мазуте, данные будут добавлены при последующей актуализации.
г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
На территории Ольгинского муниципального округа функционируют 13 котельных. На котельных основным топливом является уголь, мазут. Доля установленной мощности котельных, работающих на угле, составляет 90 %. Доля установленной мощности котельных, работающих на мазуте, составляет 10 %. 
д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа
Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается.
РАЗДЕЛ 9 «ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»
а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе представлены в таблице 9.1.
б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2035

	Группа 1 «Реконструкция источников теплоснабжения»

	Ольгинский муниципальный округ

	-
	Мероприятия не предусматриваются
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 2 «Тепловые сети и сооружения на них»

	Ольгинский муниципальный округ

	-
	Мероприятия не предусматриваются
	0
	0
	0
	0
	0
	0


в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменение температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения Схемой не предусмотрено.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

На территории Ольгинского муниципального округа применяется закрытая система теплоснабжения.

д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиционных затрат оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 № ВК 477.

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

· чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока реализации проекта, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени;

· индекс доходности – это размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени; 

· срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

· дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывался объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка России, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности инвестиций.

е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период разработки отсутствует.
РАЗДЕЛ 10 «РЕШЕНИЕ ОБ ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)»
В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации. 

а) решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Ольгинского муниципального округа ЕТО утверждена, КГУП «Примтеплоэнерго».
б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Ольгинского муниципального округа ЕТО утверждена, КГУП «Примтеплоэнерго».
в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

( владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

( размер собственного капитала; 

( способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 2 года работы. 

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей. 

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории села, поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. 

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных заявках отсутствует.
д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Ольгинского муниципального округа представлен в таблице 10.1.

Таблица 10.1
Реестр систем теплоснабжения

	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А
	КГУП «Примтеплоэнерго»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	01
	ДА
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	2
	Котельная п. Ракушка
	
	
	02
	ДА
	

	3
	Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная)
	
	
	03
	ДА
	

	4
	Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка
	
	
	04
	ДА
	

	5
	Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка
	КГУП «Примтеплоэнерго»
	Источник тепловой энергии, тепловые сети
	05
	ДА
	Ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808

	6
	Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга
	
	
	06
	ДА
	

	7
	Центральная котельная, п. Ольга
	
	
	07
	ДА
	

	8
	Котельная СШ с. Пермское
	
	
	08
	ДА
	

	9
	Автоматизированная модульная котельная
	
	
	09
	ДА
	

	10
	Котельная СОШ с. Маргаритово
	
	
	10
	ДА
	

	11
	Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов
	
	
	11
	ДА
	

	12
	Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов
	
	
	12
	ДА
	

	13
	Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов
	
	
	13
	ДА
	


РАЗДЕЛ 11 «РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
В настоящее время, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует, и в перспективе не предусмотрена.
РАЗДЕЛ 12 «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
С целью обеспечения надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения на котельных проводятся следующие мероприятия.

Организовано круглосуточное сменное дежурство на объектах. Работники обучены, аттестованы.

Согласно утвержденным планам с персоналом смен проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки.

При заступлении на смену с персоналом проводится инструктаж.

Рабочие места укомплектованы должностными инструкциями, инструкциями по охране труда и пожарной безопасности, средствами защиты, противопожарным инвентарем.

Резервное оборудование находится в исправном состоянии и готово к работе.

Проводится еженедельный обход и осмотр сетей и колодцев. На территории теплового хозяйства введен пропускной режим.

Для улучшения качества контроля на территории и в производственных помещениях объектов КГУП «Примтеплоэнерго» установлена система видеонаблюдения. Ограничен доступ посторонних лиц в административное здание КГУП «Примтеплоэнерго».

Для принятия упредительных мер по предотвращению аварий на объектах и инженерных сетях КГУП «Примтеплоэнерго» постоянно проводится анализ аварийных ситуаций, причин и последствий этих аварий. 

Во время праздников и выходных дней принимаются меры по готовности органов управления, сил и средств предприятий к ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах КГУП «Примтеплоэнерго». Руководящим составом КГУП «Примтеплоэнерго» организован контроль несения сменного дежурства в выходные и праздничные дни.

Для ликвидации последствий аварий отделом МТО создан необходимый аварийный запас материально – технических ресурсов.

Организовано взаимодействие со всеми аварийными службами и организациями Ольгинского муниципального округа.
РАЗДЕЛ 13 «СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
а) Перечень  возможных  сценариев  развития  аварий  в  системах теплоснабжения
Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения: 

выход из строя всех насосов сетевой группы;

порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор.

Таблица 13.1
Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

	Вид аварии
	Возможная причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования

	Остановка котельной
	Выход из строя всех насосов сетевой группы
	Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Муниципальный, локальный

	Остановка котельной
	Отсутствие угля, поломка водонагревательного котла
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах
	Локальный

	Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы
	Порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры и напора в зданиях и домах
	Локальный


б) Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения Ольгинского муниципального округа с моделированием гидравлических режимов работы систем

Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении КГУП «Примтеплоэнерго» (Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А, Котельная п. Ракушка, Котельная №1 п. Тимофеевка (центральная), Автоматизированная модульная котельная №2 п. Тимофеевка, Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка, Автоматизированная модульная котельная, ЦРБ п. Ольга, Центральная котельная, пгт. Ольга, Котельная СШ с. Пермское, Автоматизированная модульная котельная, Котельная СОШ с. Маргаритово, Котельная амбулатории п. Моряк-Рыболов, Автоматизированная модульная котельная, №1 п. Моряк-Рыболов, Автоматизированная модульная котельная, №2 п. Моряк-Рыболов).
 Таблица 13.2 

Оперативный план действий
	Место и вид инцидента
	Последовательность выполнения операций по ликвидации инцидента

	1. Порыв трубопровода теплосети
	1.1 Характерным признаком утечки воды из теплосети является увеличение объема подпиточной воды в котельной, которая поддерживает давление в обратной магистрали.

1.2 В случае увеличения расхода подпиточной воды (согласно расчету нормативного количества воды) в котельной кочегар (машинист) должен сообщить об этом старшему кочегару и специалисту по охране труда КГУП «Примтеплоэнерго».

1.3 Старший кочегар КГУП «Примтеплоэнерго» обеспечивает проведение немедленной проверки состояния теплосетей и систем теплоснабжения на предмет порыва и утечки.

1.4 Кочегару (машинисту)принять все меры по обеспечению подпитки теплосети и поддержания устойчивого гидравлического режима.

1.5 Если подпитка продолжает увеличиваться и стала в 2 раза выше нормы, то старший кочегар об этом сообщает специалисту по охране труда, который ставит в известность директора.

1.6 По решению руководства КГУП «Примтеплоэнерго», слесарь по обслуживанию теплосетей КГУП «Примтеплоэнерго» (по распоряжению старшего кочегара) закрывает задвижки на выходе из котельной.

1.7 Руководство КГУП «Примтеплоэнерго» извещает ЕДДС Ольгинского муниципального округа и администрацию Ольгинского муниципального округа.

1.8 Время устранения аварии (согласно расчету допустимого времени устранения аварии и восстановления теплоснабжения) при температуре наружного воздуха -20°С допустимо до 11 ч (при Tн.в. = -30°С – до 8 ч, при Тн.в. = 0°С – до 24 ч).

1.9 Если время устранения аварии выше допустимого, то УК обязана в течение 11 ч (8 ч или 24 ч соответственно) произвести спуск систем отопления, горячего и холодного водоснабжения всех отключенных домов и строений во избежание замораживания их и цепочного, лавинообразного развития аварии.

	2. Прекращение подачи электрической энергии в котельную
	2.1 Аварийно остановить работающее оборудование согласно инструкциям по эксплуатации.

2.2 Кочегар (машинист) котельной сообщает об этом старшему кочегару и специалисту по охране труда КГУП «Примтеплоэнерго».

2.3 Специалист по охране труда КГУП «Примтеплоэнерго» связывается с электросетевой организацией по поводу выяснения причины и продолжительности отсутствия напряжения.

2.3.1 Если электроэнергия будет отсутствовать более 30 минут, то специалист по охране труда КГУП «Примтеплоэнерго» об инциденте сообщает:

- директору КГУП «Примтеплоэнерго»;

- ЕДДС Ольгинского муниципального округа
- главе Ольгинского муниципального округа;

- потребителям тепловой энергии;

- МЧС.

2.4 Принять меры по утеплению помещений.

2.5 Выполнить переподключение системы электроснабжения на резервный источник электрической энергии. (Для электроснабжения котельной включить в работу передвижную электростанцию.)

2.6 После подачи электроэнергии, восстановить рабочие параметры тепловой сети и включить остановленное оборудование в работу.

	3 Выход из строя котлоагрегата
	3.1 Отключить котел от действующей системы теплоснабжения и перейти на резервный.


Основной целью гидравлического расчета на стадии проектирования является определение диаметров трубопроводов по заданным расходам теплоносителя и располагаемым перепадам давления в сети, или на отдельных участках теплосети. В процессе же эксплуатации сетей приходиться решать обратную задачу – определять расходы теплоносителя на участках сети или давления в отдельных точках при изменении гидравлических режимов. Для наглядности расчетов по гидравлике можно построить пьезометрический график теплосети (рис 13.1) Пьезометрический график представляет собой графическое изображение напоров в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети относительно местности, по которому, проложена водяная тепловая сеть.

[image: image2.png]MbesomeTpuecksi rpadik

Gan < | ) - o [100% =]| & [ % b [Wabrons @ &
0 . — L]
100 & 52 [ 2 o 2 o -
@ To F 3
@
=
)
D

a
El
e
0

o
Hamerooarve yana TRETKAD TRM Tkaz  Hea )13 18 TKAS hyx
e p— 13 w18 v a1 R o
Henop & opariom ToyGonposcse, 1 2235 26748 202 243 42709 3257 an1n1 asag 102
Pacronaraeuei vano, 1 712 Ge2ds 67377 B3 23284 48539 515 a2ses s
Ao yceia, sss 8 mEeT  wes 728 S8 25 e

Avenneo yuacria, 1 01 01 o1 01 o 007 005 0o

Morepu vanona & nogaouew ToySomposoge, w0952 0557 0831 054 1009 1507 2088 1105

Morepu vanona & ofparsom ToyGorposoge, 0513 0313 0381 0295 05eg 0s74 1383 0508

Cropocts gekerwmn boge 0 oA Th-pe,wie 1062 0853 D3 072 0782 0s1s 119 osm

Cropocts geukerwn boge 0 OBpTp-pe e 078 07 0B1S DS 0850 0675 e 03

Ypenstele eIz ROTRH & MIC, e 23231 18711 14354 11849 11849 2m 69453 13883
|





Рисунок 13.1. Пример пьезометрического графика

Для системы теплоснабжения Ольгинского муниципального округа выполнение гидравлического расчёта тепловых сетей не предоставляется возможным, поскольку исходные данные предоставлены не в полном объеме. Так же стоит отметить, что виду малого количество потребителей изменение диаметров трубопроводов не предусматривается, отсутствует необходимость увеличения мощности, нет необходимости менять гидравлический режим. 

Так же предусматривать строительство нового трубопровода экономически не целесообразно из-за высоких затрат на данного мероприятия. Гидравлическое моделирование работы системы теплоснабжение в случае аварии (отключения электричества, прекращение подачи топлива, выход из строя котлоагрегата, прорыв сети) бессмысленно так как при происхождении любого из действий система теплоснабжения прекратит свою работу.
РАЗДЕЛ 14 «РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ»
В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. 
Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 декабря 2015 года N 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей». На основании статьи 225 ГК РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

На момент разработки схемы, бесхозяйные участки тепловых сетей на территории Ольгинского муниципального округа не выявлены.

РАЗДЕЛ 15 «СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РОССИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»
а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии не предусмотрено.

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии имеются, в связи отсутствия газопровода на территории Ольгинского муниципального округа.
в) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Ольгинского муниципального округа отсутствуют.

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Ольгинского муниципального округа отсутствуют.

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Ольгинского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Решения (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Ольгинского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрены.

ж) предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 16 «ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
Индикаторы развития систем теплоснабжения включают следующие показатели: 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; 

( количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 

( удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; 

( отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 

( коэффициент использования установленной тепловой мощности; 

( удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; 

( доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах села, поселения, городского округа, города федерального значения); 

( удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 

( коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); 

( доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 

( средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей; 

( отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;
( отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.

В таблицах 16.1-16.13 приведены значения индикаторов развития системы теплоснабжения Ольгинского муниципального округа.

Таблица 16.1

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №1
	№ п/п
	Индикатор
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	230
	230
	230
	230
	230
	230

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.2

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Ракушка
	№ п/п
	Индикатор
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	230
	230
	230
	230
	230
	230

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.3

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной №1 п. Тимофеевка (центральная)
	№ п/п
	Индикатор
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	180
	180
	180
	180
	180
	180

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.4

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия автоматизированной модульной котельной №2 п. Тимофеевка
	№ п/п
	Индикатор
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	210
	210
	210
	210
	210
	210

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.5

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия автоматизированной модульной котельной с. Серафимовка
	№ п/п
	Индикатор
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	210
	210
	210
	210
	210
	210

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.6

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия автоматизированной модульной котельной, ЦРБ п. Ольга
	№ п/п
	Индикатор
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	210
	210
	210
	210
	210
	210

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.7

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Ольга
	№ п/п
	Индикатор
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	163
	163
	163
	163
	163
	163

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.8

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной СШ с. Пермское
	№ п/п
	Индикатор
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	238
	238
	238
	238
	238
	238

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.9

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия автоматизированной модульной котельной с. Михайловка
	№ п/п
	Индикатор
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	210
	210
	210
	210
	210
	210

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.10

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной СОШ с. Маргаритово
	№ п/п
	Индикатор
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	283
	283
	283
	283
	283
	283

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.11

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной амбулатории п. Моряк-Рыболов
	№ п/п
	Индикатор
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	280
	280
	280
	280
	280
	280

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.12

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия автоматизированной модульной котельной, №1 п. Моряк-Рыболов
	№ п/п
	Индикатор
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	210
	210
	210
	210
	210
	210

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 16.13

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия автоматизированной модульной котельной, №2 п. Моряк-Рыболов
	№ п/п
	Индикатор
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2035 г.

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кВт*ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	210
	210
	210
	210
	210
	210

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
	-
	-
	-
	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 17 «ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ»
Использование индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. 

Для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использован прогноз социально-экономического развития Российской Федерации до 2035 года, размещенный на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации: http://old.economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/201828113.

Сводные данные о применяемых в расчетах ценовых последствий реализации схемы теплоснабжения индексах-дефляторах представлены в таблице 17.1.

Таблица 17.1

Индексы-дефляторы и инфляция до 2035 г. (в %, за год к предыдущему году)

	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Тепловая энергия рост тарифов, в среднем за год к предыдущему году, %
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9
	103,9


Расчет ценовых последствий для потребителей отсутствует, виду отсутствия программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения до 2035 года.
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